|  |
| --- |
|  |
| ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ |
| VIII | ББрој: 404-160/23 |  |
| Датум: | 13.07.2023. године |

На основу члана 96. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 91/19), Лица задужена за спровођење поступка набавке обавештавају сва заинтересована лица у поступку да је извршена измена конкурсне документације за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама, број VIII 404-160/23– Израда и уградња заштитне ограде за пешаке

**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1.**

**У конкурсној документацији Поглавље II**

**ВРСТЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) РАДОВА , РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

Техничке спецификације- Предмер радова - страна 5 од 32.

**МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ:**

***ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПРЕДМЕР РАДОВА***

**ИЗРАДА И УГРАДЊА ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ ЗА ПЕШАКЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опис | количина | Цена/ m | Укупна цена |
| 1. | Израда металне ограде тип 1:Висина ограде 1m изнад земље, горњи држач и вертикални стубови Ø6/4'' на размаку од 2m, доњи држач Ø5/4''Уградња ограде: ископ рупа димензија 0,4x0,4x0,4m³ и бетонирање бетоном МБ25фарбање ограде:два пута основном и два пута завршном бојом | 240m |  |  |
| 2. | Израда металне ограде тип 2:Висина ограде 1m изнад земље. Вертикални стубови Ø60 на размаку од 1,25m. Горњи, доњи и коси носачи све Ø21mmʺУградња ограде: ископ рупа димензија 0,4x0,4x0,4m³ и бетонирање бетоном МБ25фарбање ограде:два пута основном и два пута завршном бојом наизмечно жута и црна |  100m |  |  |
|  УКУПНО: |

**У конкурсној документацији Поглавље V**

**СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ .**

Образац бр.5- Предмер радова-Образац структуре понуђене цене – страна 27 од 32.

**МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ:**

**ПРЕДМЕР РАДОВА - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Редни**број* |  *Предмет набавке**“Израда и уградња заштитне ограде за пешаке”* *VIII 404-160/23* | *Јед. мере* | *Количина* | *Јед.цена без пдв-а* | *Укупна цена без пдв-а* |
|  | *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* |
| 1. | Израда металне ограде тип 1:Висина ограде 1m изнад земље, горњи држач и вертикални стубови Ø6/4'' на размаку од 2m, доњи држач Ø5/4''Уградња ограде: ископ рупа димензија 0,4x0,4x0,4m³ и бетонирање бетоном МБ25фарбање ограде:два пута основном и два пута завршном бојом | m | 240 |  |  |
| 2. | Израда металне ограде тип 2:Висина ограде 1m изнад земље. Вертикални стубови Ø60 на размаку од 1,25m. Горњи, доњи и коси носачи све Ø21mmʺУградња ограде: ископ рупа димензија 0,4x0,4x0,4m³ и бетонирање бетоном МБ25фарбање ограде:два пута основном и два пута завршном бојом наизмечно жута и црна | m | 100 |  |  |
|  |  ***Укупно без ПДВ-а:*** |  |
| ***ПДВ:*** |  |
| ***Укупно са ПДВ-ом:*** |  |

**ОВЕ ИЗМЕНЕ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Лица задужена за спровођење поступка набавке