**Прилог 2**

**Информација о потребној техничкој документацији за примену мера енергетске санације и законској регулативи по којој се изводе радови (попуњава ЈЛС – Комисија за реализацију мера енергетске санације уз помоћ органа надлежног за грађевинске послове)**

За реализацију мера енергетске санације, уколико је овим прилогом предвиђено, потребно је у оквиру пријаве доставити понуду за израду техничке документације наведене у наставку:

**1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача**

За ову меру није потребно прибављање одобрења за извођење радова,

није потребна израда техничке документације,

**осим ако је објекат под заштитом**;

**2) постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору**

Ова мера се реализује на основу одобрења за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта,

а радови се изводе према опису и попису радова урађеном од стране пројектанта-правног лица или предузетника, овереног од стране одговорног пројектанта;

**3) постављање термичке изолације испод кровног покривача или таванице**

Ова мера се реализује на основу одобрења за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта,

а радови се изводе према опису и попису радова урађеном од стране пројектанта-правног лица или предузетника, овереног од стране одговорног пројектанта;

**4) замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на\_гас**

Ова мера се реализује на основу решења о одобрењу за извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација,

а радови се изводе према идејном пројекту урађеном од стране пројектанта-правног лица или предузетника, овереног од стране одговорног пројектанта;

**5) замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу**

За ову меру није потребно прибављање одобрења за извођење радова,

није потребна израда техничке документације;

**6) уградња топлотних пумпи**

Ова мера се реализује на основу одобрења за извођење радова,

а радови се изводе према идејном пројекту;

**7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора**

Ова мера се реализује на основу одобрења за извођење радова,

а радови се изводе према идејном пројекту;

**8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде**

За ову меру није потребно прибављање одобрења за извођење радова,

није потребна израда техничке документације;